<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="58.42" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="0" x2="58.42" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="30.48" x2="0" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.48" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>M1</text>
<text>M2</text>
<text>Soil Sensor Prog/Test Jig
Rev. 2-1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="NA-lib">
<packages>
<package name="RJ-12-SHORT">
</package>
<package name="HEADER6-2-SHROUDED">
</package>
<package name="POGO-SOLDER">
</package>
<package name="TESTPOINT-1-PTH">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="NA-lib" package="RJ-12-SHORT" value="PULSE_E5566-Q0LK22-L">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="NA-lib" package="HEADER6-2-SHROUDED" value="PROGHEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP1" library="NA-lib" package="POGO-SOLDER" value="B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP2" library="NA-lib" package="POGO-SOLDER" value="A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP3" library="NA-lib" package="POGO-SOLDER" value="!RESET"/>
<element name="TP4" library="NA-lib" package="POGO-SOLDER" value="SCK"/>
<element name="TP5" library="NA-lib" package="POGO-SOLDER" value="MISO">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP6" library="NA-lib" package="POGO-SOLDER" value="MOSI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP8" library="NA-lib" package="TESTPOINT-1-PTH" value="3V3">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP7" library="NA-lib" package="POGO-SOLDER" value="3V3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP9" library="NA-lib" package="TESTPOINT-1-PTH" value="5V">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP10" library="NA-lib" package="TESTPOINT-1-PTH" value="GND">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP11" library="NA-lib" package="TESTPOINT-1-PTH" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP12" library="NA-lib" package="POGO-SOLDER" value="5V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP13" library="NA-lib" package="POGO-SOLDER" value="GND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="TP10" pad="1"/>
<contactref element="TP11" pad="1"/>
<contactref element="TP13" pad="P"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="TP9" pad="1"/>
<contactref element="TP12" pad="P"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="TP1" pad="P"/>
</signal>
<signal name="A">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="TP2" pad="P"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="TP3" pad="P"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="TP4" pad="P"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="TP5" pad="P"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="TP6" pad="P"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="TP7" pad="P"/>
<contactref element="TP8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
